**附件**

**重庆渝环生物能源有限公司喷雾除臭设备零配件定点采购项目**

**采购方案要求**

## **采购项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零配件名称 | 规格型号 | 单位 | 实物图片 | 单价限价（元） |
|
| 1 | 离心风扇 | JF-MOTOR 220-240V/AC | 个 | IMG_256 | 300.00 |
| 2 | 吸水泵 | WERTIN PUMP 24V 160L/H | 个 | IMG_257 | 490.00 |
| 3 | 雾化板防水电源开关 | 型号：350-48/AC220 功率：350W | 个 | IMG_258 | 395.50 |
| 4 | 不间断止水阀 | 型号：4分不间断止水阀材质：塑料 尺寸：140\*77\*70 | 个 | IMG_259 | 120.00 |
| 5 | 超声波雾化器 | 型号：M0608（大6头） 尺寸：275\*88.5\*47.95 材质：不锈钢 出雾量：7500-8500ml/h | 块 | IMG_260 | 820.00 |
| 6 | 加药器 | Public 0.2%-2% | 个 | IMG_261 | 980.00 |
| 7 | 水位传感器 | 型号：sq-2双球浮球阀 材质：不锈钢 尺寸：450mm | 个 | IMG_262 | 55.00 |
| 8 | 交流接触器 | NXC-12AC220 | 个 | IMG_263 | 90.00 |
| 9 | 小水泵 | KAMOER  KLP50/12V  120L/H | 个 | IMG_264 | 210.00 |
| 10 | 防水风扇 | KF17251HA2 L220-240V/AC | 个 | IMG_265 | 260.00 |
| 11 | PLC控制板+显示屏 | YKJ-PLC71-C30 | 套 | IMG_266 | 1650.00 |
| 12 | 220V常闭电磁阀 | 全铜材质DN25 AC220 | 个 | IMG_267 | 203.00 |
| 13 | 电源开关 | 型号：LRS-50-12 12V,2A 尺寸：99\*82\*30 | 个 | IMG_268 | 170.00 |
| 14 | 水位传感器 | L型单水位感应 材质：不锈钢 使用电压：0-220v | 个 | IMG_269 | 59.00 |
| 15 | PP滤芯 | PP棉10寸254\*60mm | 个 | IMG_270 | 10.00 |
| 16 | 微型继电器 | JZX-22F(D)/2Z 5A 220V/AC | 个 | IMG_271 | 39.00 |
| 17 | 控制主板 | YKJ-K1CF | 套 | IMG_272 | 680.00 |
| 18 | 控制主板电源 | D-AC220V-12V-35W | 个 | IMG_273 | 220.00 |
| 19 | 交流接触器 | NXC-25AC220 | 个 | IMG_274 | 110.00 |
| 20 | 水位传感器 | ABS--PE-1.2-4F三水位感应 | 个 | IMG_275 | 120.00 |
| 21 | 液压管 | 材质：橡胶+双层钢丝 口径:φ20 长度:1.5m 压力：12mpa | 根 | IMG_276 | 45.00 |
| 22 | 大雾量燃油喷头 | RU7010 1/8牙 | 颗 | IMG_277 | 30.00 |
| 23 | 电机 | 功率0.75kw | 台 |  | 850.00 |
| 24 | 功率1.5kw | 台 | IMG_278 | 980.00 |
| 25 | 功率3kw | 台 | IMG_279 | 1700.00 |
| 26 | 功率4kw | 台 |  | 2000.00 |
| 27 | 功率7.5kw | 台 | IMG_280 | 2900.00 |
| 28 | 高压柱塞泵 | 流量4L | 台 |  | 1600.00 |
| 29 | 流量8L | 台 | IMG_281 | 1800.00 |
| 30 | 流量15L | 台 | IMG_282 | 2800.00 |
| 31 | 流量30L | 台 |  | 3000.00 |
| 32 | 流量50L | 台 | IMG_283 | 4700.00 |

## 备注：本采购项目采用单项限价，项目概算金额36.2万元（含税）

## **二、报价要求**

## 1、竞选报价为：货物费用+相关费用

## 2、本次报价须为人民币报价。

## 3、相关费用：为完成合同工作内容而必然产生的增值税、运输、装卸、利润、管理费、疫情防控费等相关工作所需的一切费用。

**三、质量要求**

## 1. 质量要求：产品质量执行国家相关质量标准；

## 2. 乙方按甲方发出的采购通知（电话、微信、QQ、短信等）的供货时间、数量、规格等送货到指定地点堆码整齐。

## **四、付款方式**

1.付款方式：银行转账。

2.按月支付，乙方完成当月最后1次供货后，在次月15日前提交以下资料，经甲方审核并完成相应的支付手续后，甲方按当月货款金额的100%支付给乙方，当月货款金额=当月采购货物验收合格数量\*合同单价-违约金（如果有）。

3.乙方需提供以下资料：

## A: 经甲方签字确认的送货单；

## B: 支付申请；

## C: 提供与支付金额等额的满足税法规定的有效的增值税发票；

## D：甲方要求的其他支付、结算表格及资料。

## **五、方案评审标准**

1.竞选人需提供供货保障方案，方案中应包含供货时效、供货人员的组建、供货车辆安排等内容，方案总得分30分，比选人对方案中的供货时效、供货人员的组建、供货车辆安排等内容的优劣分别进行打分：均按照优得10-7分，良得6-4分，差得3-0分，未提供供货保障方案者一律作不得分处理。

2.竞选人需提供产品质量保障方案，方案中包含但不限于产品合格证明、产品质量管控措施等内容。方案总得分30分，优得30-25分，良得24-10分，差得9-0分，未提供质量保障方案的一律作不得分处理。

3.竞选人需提供售后保障方案，方案中应包含售后人员组建、售后服务时效、售后质量保证等内容，比选人对方案中的售后人员组建、售后服务时效、售后质量保证等内容的优劣分别进行打分：方案总得分30分，均按照优得10-7分，良得6-4分，差得3-0分，未提供售后保障方案的一律作不得分处理。

4.竞选人方案整体性评估，总得分10分，优得10-7分，良得6-4分，差得3-0分。

**竞选人须知**

1. **响应文件要求**

1. 竞选人应当按照采购方案要求、择优方式要求等编制响应文件，响应文件应编制完整的页码、目录。

2.响应方案文件电子版为 word 文档及带盖章版本的 PDF各一份。

3.响应文件中须提供竞选人营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书、资格条件要求提供的其他资料。（加盖竞选人公章）

**4．响应文件中不得报价，否则作废标处理。**

5.未按“相应文件要求”的格式进行相应的，作废标处理。

**6． 本次竞选不接受联合体竞选。**

**二、方案评审**

采购人对竞选人的提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人, 竞选人接到通知后在2个小时内提交报价书，其中合计总报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

**三、报价文件要求**

（一）具体报价时间以比选人评审后通知为准，竞选人需提供书面的签字盖章的报价文件扫描件，通过电子邮件的方式发送到比选人指定邮箱并加密，竞选人的报价为一次性报价，不得提交选择性报价。

（二）本次竞价设定单项最高限价，竞选人的报价不得超过最高限价，超过最高限价的为无效报价，视为自动放弃本次竞选资格。

响应文件格式

|  |
| --- |
| 项目名称：  响应文件  竞选人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖单位章)  \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 |

**目 录**

**一、资格文件**

（一）营业执照副本复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）诚信声明

（五）特定资格条件证明材料

（六）竞选函（格式）

**二、评审因素部分相关证明材料**

**三、其他**

其他与项目有关的资料（若有）

**一、资格文件**

（一）营业执照副本复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：（采购人名称）

（法定代表人（负责人）姓名）在（竞选人名称）任（职务名称）职务，是（竞选人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（附：法定代表人（负责人）身份证复印件）

（竞选人公章）

年 月 日

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：（采购人）

（竞选人法定代表人（负责人）姓名）是（竞选人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名： 竞选人法定代表人（负责人）签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（竞选人公章）

年 月 日

（四）诚信声明

诚信声明

致：（采购人名称）**：**

（竞选人单位名称） 郑重声明，我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；符合采购方案规定的竞选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞选人： （竞选人单位名称） （盖单位公章）

年月日

（五）资格条件证明材料

（六）竞选函（格式）

竞选函

项目名称：

致：（采购人名称）

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购方案所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购方案要求，提供 （项目名称）服务。

四、我方按采购方案要求提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份。

五、我方竞选报价为综合包干单价。

六、如果我方竞选成功，我方将履行采购方案中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

竞选人公章：

2022年 月 日

**二、评审因素部分相关证明材料**

**三、其他**

其他与项目有关的资料**（若有）**

报价书

**采购项目名称：喷雾除臭设备零配件定点采购项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零配件名称 | 规格型号 | 单位 | 实物图片 | 含税单价（元） | 税率  （%） |
|  | 离心风扇 | JF-MOTOR 220-240V/AC | 个 | IMG_256 |  |  |
|  | 吸水泵 | WERTIN PUMP 24V 160L/H | 个 | IMG_257 |  |  |
|  | 雾化板防水电源开关 | 型号：350-48/AC220 功率：350W | 个 | IMG_258 |  |  |
|  | 不间断止水阀 | 型号：4分不间断止水阀材质：塑料 尺寸：140\*77\*70 | 个 | IMG_259 |  |  |
|  | 超声波雾化器 | 型号：M0608（大6头） 尺寸：275\*88.5\*47.95 材质：不锈钢 出雾量：7500-8500ml/h | 块 | IMG_260 |  |  |
|  | 加药器 | Public 0.2%-2% | 个 | IMG_261 |  |  |
|  | 水位传感器 | 型号：sq-2双球浮球阀 材质：不锈钢 尺寸：450mm | 个 | IMG_262 |  |  |
|  | 交流接触器 | NXC-12AC220 | 个 | IMG_263 |  |  |
|  | 小水泵 | KAMOER  KLP50/12V  120L/H | 个 | IMG_264 |  |  |
|  | 防水风扇 | KF17251HA2 L220-240V/AC | 个 | IMG_265 |  |  |
|  | PLC控制板+显示屏 | YKJ-PLC71-C30(定制) | 套 | IMG_266 |  |  |
|  | 220V常闭电磁阀 | 全铜材质DN25AC220 口径：φ25 | 个 | IMG_267 |  |  |
|  | 电源开关 | 型号：LRS-50-12 12V,2A 尺寸：99\*82\*30 | 个 | IMG_268 |  |  |
|  | 水位传感器 | L型单水位感应 材质：不锈钢 使用电压：0-220v | 个 | IMG_269 |  |  |
|  | PP滤芯 | PP棉10寸254\*60mm | 个 | IMG_270 |  |  |
|  | 微型继电器 | JZX-22F(D)/2Z 5A 220V/AC | 个 | IMG_271 |  |  |
|  | 控制主板 | YKJ-K1CF | 套 | IMG_272 |  |  |
|  | 控制主板电源 | D-AC220V-12V-35W | 个 | IMG_273 |  |  |
|  | 交流接触器 | NXC-25AC220 | 个 | IMG_274 |  |  |
|  | 水位传感器 | ABS--PE-1.2-4F三水位感应 | 个 | IMG_275 |  |  |
|  | 液压管 | 材质：橡胶+双层钢丝 口径:φ20 长度:1.5m | 根 | IMG_276 |  |  |
|  | 大雾量燃油喷头 | RU7010 1/8牙 | 颗 | IMG_277 |  |  |
|  | 电机 | 功率0.75kw | 台 |  |  |  |
|  | 功率1.5kw | 台 | IMG_278 |  |  |
|  | 功率3kw | 台 | IMG_279 |  |  |
|  | 功率4kw | 台 |  |  |  |
|  | 功率7.5kw | 台 | IMG_280 |  |  |
|  | 高压柱塞泵 | 流量4L | 台 |  |  |  |
|  | 流量8L | 台 | IMG_281 |  |  |
|  | 流量15L | 台 | IMG_282 |  |  |
|  | 流量30L | 台 |  |  |  |
|  | 流量50L | 台 | IMG_283 |  |  |
|  | 合计 | | 小写人民币： 大写： | | | |

说明：

1. 该表不装入响应文件袋中，由竞选人接到报价通知后单独递交。

2. 竞选单位严格按照上表格式逐项填写，填写不完整或漏项的按否决响应处理；当竞选单位税率不一致时，按不含税合计总价进行比较，最低的竞选人确定为竞选人。

3.竞选人通过方案评审后，按照采购人通知的时间及时提交报价单，超过规定时间视为自动放弃。

竞选人（竞选人公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日