附件

九龙坡区谢家湾街道生活垃圾分类服务房（亭）打造项目竞价采购说明

一、采购内容

竞选人按照采购人的实际需求，在原有建筑内限额设计及打造1个生活垃圾分类服务房，设计制作1个服务亭安装在指定点位。涉及内容如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 计量 单位 | 预估工程量 |
| 1 | 限额设计 | 按照采购人要求对指定点位进行策划设计，至少提供2套设计元素不同的方案3D效果图供采购人参考。方案设计新颖、美观大方，符合小区特色，宣传物料设计点位当合理、可行，同时符合垃圾分类及重庆市环卫集团的宣传风格。 | 项 | 1 |
| 2 | 地面平整 | [项目特征]  1.材质:C20混凝土；2.厚度:10cm；3.其他:原有地面清理打毛，基层表面清理，控制扬尘；清光地坪。  [工作内容]  1.混凝土搅拌；2.拆除物清理、弃置。 | ㎡ | 14.5 |
| 3 | 原有墙灰 铲除 | [工作内容]  1.拆除；2.控制扬尘；3.清理；4.场内运输 | ㎡ | 44 |
| 4 | 天棚原有抹灰面铲除 | [工作内容]  1.拆除；2.控制扬尘；3.清理；4.场内运输 | ㎡ | 14.5 |
| 5 | 地砖铺贴 | [项目特征]  1.防滑耐磨地砖,颜色、规格根据设计方案采用知名品牌诺贝尔瓷砖；2.粘结层:瓷砖专用胶粘贴；3.磨光、酸洗、打蜡要求:包含墙砖的切割、拉槽、磨边等加工费  [工作内容]  1.基层清理；2.砂浆制作、运输；3.粘结层铺贴；4.面层安装；5.刷防护材料；6.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 14.5 |
| 6 | 地砖踢脚线 | [项目特征]  1.踢脚线高度：100mm；2.粘接层：瓷砖专用胶粘贴；3.防滑耐磨地砖切割使用，颜色、规格根据设计方案而定采用知名品牌诺贝尔；4.踢脚线采用暗装形式  [工作内容]  1.剔打槽；2基层清理；3.底层抹专用胶粘剂；4.面层铺贴、磨边；5.擦缝；6.材料运输 | m | 15 |
| 7 | 灯具安装 | [项目特征]  1.名称:根据设计方案安装吸顶灯；2.型号:LED灯，亮度及个数根据实际情况而定  [工作内容]  1.本体安装 | 套 | 4 |
| 8 | 强弱电铺设 | [项目特征]  1.名称:配线、配管；2.规格:2.5mm2、4mm2、阻燃PVCDN20管；3.材质:铜芯线；4.配线部位:综合考虑，采用暗装铺设；5.剔打线槽70\*70mm（宽X深）；6.电箱采用知名品牌ABB  [工作内容]  1.砖墙开槽、整体预埋安装，包含空开、电表、电箱安装；2.接地 | 项 | 1 |
| 9 | 开关插座安装 | [项目特征]  1.名称:开关、插座；2.材质:满足设计方案；3.规格:知名品牌施耐德  [工作内容]  1.本体安装；2.接线 | 项 | 1 |
| 10 | 宣传画面铺设 | [项目特征]  1.镌字材料品种、颜色:材质为1cm-2cm PVC UV打印的垃圾分类相关宣传画面或超卡板裱户外高清写真+边条的垃圾分类相关宣传画面；2.字体类容:包含但不限于垃圾分类文化墙、宣传栏等内容，画面尺寸以设计方案为准。  [工作内容]  1.字制作、运输、安装；2.刷漆 | ㎡ | 12 |
| 11 | 门头 | [项目特征]  1.镌字材料品种、颜色:材质为1.2mm镀锌板烤漆；2.字体类容:文字内容为“生活垃圾分类服务房”  [工作内容]  1.字制作、运输、安装；2.刷漆 | 个 | 9 |
| 12 | 卷帘门更换 | [项目特征]  1.门材质:彩钢材质电动卷帘门，宽：2.3M，高：6.2M；2.启动装置品种、规格:电机启动；3.其他:包含卷帘门所需线材  [工作内容]  1.门运输、安装；2.启动装置、五金安装；3.原卷帘门拆除；4.拆除物清理、弃置 | 樘 | 1 |
| 13 | 墙面处理 | [项目特征]  底层厚度、砂浆配合比:满刮墙面腻子粉找平至少两遍，刷底漆一道、刷面漆两道；2.根据设计方案采用高档无害质感涂料  [工作内容]  1.基层清理、打磨平整、扫灰；2.砂浆制作、运输；3.底层抹灰；4.抹面层；5.抹装饰面；6.勾分格缝 | ㎡ | 44 |
| 14 | 防水处理 | [项目特征]  1.防水层做法:防水砂浆、防水涂料各一遍；2.砂浆厚度、配合比:满足行业相关规范要求  [工作内容]  1.基层处理；2.砂浆制作、运输、养护 | ㎡ | 44 |
| 15 | 礼品架 | [项目特征]  采用铁艺+木隔层+储物柜，大小根据现场而定（参考尺寸80\*200\*30cm） | 套 | 1 |
| 16 | 服务亭制作安装 | [项目特征]  1.参考规格：长4m\*宽3m\*高2.2m；2.主体框架：岗亭主体框架采用80\*80\*2.5mm、60\*40\*2mm、40\*40\*2mm 镀锌方管焊接成型，实得整体框架具有最佳的稳定性、牢固性；3.墙体采用多层结构，具有隔音、隔热等良好效果，外墙采用 18mm 金属雕花板材质，表层为烤漆层，内墙采用高端竹木纤维集成墙板，具有防火隔热等效果，中间层为钢结构墙体框架；4.屋顶结构：主体采用轻钢结构焊接，屋顶造型采用 1.5mm 镀锌板经激光切割、剪板折弯造型，形象美 观，顶面采用彩钢卷材做交叉式防水密封，室内吊 顶采用镀锌方管龙骨及高档 PVC 板制作安装；5.地面：底部采用 80\*80\*2.5、60\*40\*2.0、40\*20\*2mm 镀 锌方管焊接底座龙骨，地面基层板为 15mm 防腐覆模 板，地板为 3mm 防滑花纹铝板；6.门窗：门为镀锌板喷漆门，窗户采用优质 76 型铝合金窗， 5mm 钢化玻璃；7.电路系统：电线均采用国标 4 平方铜芯电线，电路系统均采用暗敷形式，采用优质电控箱，所有电路汇总于此。做到防水、 防潮、防火，保证。箱内设置优质漏电控制开关；8.包含强弱电系统迁入、接地；9.室内配置LED吸顶灯、开关插座；10.采用1.2mm镀锌板烤漆或1cm PVC立体字制作“生活垃圾分类服务亭”门头；11.室内采用1cm-2cm PVC UV打印的垃圾分类相关宣传画面或超卡板裱户外高清写真+边条的垃圾分类相关宣传画面。 | 套 | 1 |
| 17 | 建渣清理 | 完工后的开荒清洁、建渣清除 | 项 | 1 |

最终采购数量以采购人实际发生为准，竞选人应充分了解，且自行承担因实际需求变动造成的所有风险。

二、工期要求

合同生效后7个日历天内完成现场勘查、提交完整合理的限额设计方案（方案包含但不限于实施前后对比图、功能分区平面图、3D效果图、实景效果图、必要的注释以及实施费用测算表），采购方提出修改意见后2个日历天内完成方案调整。待确认设计方案后，双方签署施工进场报告后的15个日历天内完成施工，并达到要求的完工条件。临时紧急需求或特殊要求的，根据采购人需求完成打造。

缺陷责任期要求： 12个月。

三、报价要求

本次报价为不含税综合包干单价，为竞选人完成单项工作内容而发生的所有费用，包括但不限于工费、材料费、运输、设计费、利润、管理费、疫情防控费、安全文明施工费等相关工作所需的一切费用。

四、付款方式

（1）本合同不支付预付款。

（2）工程竣工，经采购人验收合格，竞选人须按采购人要求提供以下资料，双方办理完结算所需相关手续后，采购人在20个工作日内支付至结算金额的97%。

竞选人向采购人办理付款所需资料：

1）支付申请（需加盖竞选人单位公章）。

2）经双方签字盖章的竣工资料和验收报告。

3）提供符合国家税法规定的等额增值税专用发票（若国家有关税率调整政策的，以调整后的税率为准）。

4）采购人要求的其他结算表格及资料。

（3）留结算金额的3%作为合同质保金，待质保期（1年）满后双方办理完《质量保修责任期终止申请报告》（详见附件4），经采购人确认无任何工程质量缺陷后一次性无息支付给竞选人。

（4）本合同最后一次付款时，双方应办理本合同《结算单》。

3.新增和变更部分核价原则：

（1）按《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额（CQAZDE-2018）》、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2018）等18定额及相关配套文件执行。其中人工工日单价按工程实施同期《重庆工程造价信息》信息价调整，合同范围外新增设备或材料价格由竞选人报采购人审核同意后纳入结算。

（2）定额不足部分或经双方协商同意部分可按照成本加利润的原则，由竞选人根据市场价格进行报价，报采购人同意后进入结算。

4.结算原则：

本合同结算总价=综合单价\*实际验收数量+新增或变更部分价格\*实际验收数量-违约金。

五、技术标准和要求

1.根据目前国家现行工程建设施工的法律、法规、验收标准及相关检验验收办法、标准等，要求中选方按照设计图标准及要求施工，其施工质量应符合本招标工程的国家及重庆市的强制性技术规范、标准。本工程采用的规范、标准由中选单位自备。

2.本比选工程项目的所需材料、设备、施工必须依据采购人要求，并达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关工程建设标准、法规、规范的要求。

六、验收标准

1.工程施工中所使用的相关材料均需符合国家、行业现行的质量标准，且是全新、未曾使用、未曾展示过的、知名品牌的合格优质产品，使用前需提供材料出厂合格证书或相关检验报告经采购人审核后进行施工。

2.工程施工及安装质量应符合相关技术规程所规定的各项技术要求和采购人提出的合理要求。

3.工程竣工验收，应以国家颁发的施工验收规范和质量验收标准为依据。

4.本工程质保期1年，从竣工验收合格投运之日起计算。在保修期间，属竞选人施工原因发生的质量问题以及设备质量问题，竞选人在接到通知后及时进行无偿保修。

七、履约保证金

1. 中选人是否提供履约担保：提供。

2. 中选人提供履约担保的形式、金额及期限：

（1）履约担保的形式：现金或担保函或现金+担保函的组合；采用担保函形式的，担保函必须为银行或重庆本地的国有担保公司或重庆设有分支机构的国有担保公司出具的不可撤销且见索即付的保函。

（2）履约担保的金额：中选总金额的5%。

（3）履约担保的提交时间：合同签订前。

（4）履约担保的期限：自提交履约担保之日起至合同服务期截止。

（5）履约担保的退还时间：合同服务期截止之日后14天内退还。

（6）竞选人提交有效的履约保证金或担保函后合同生效。

注：竞选人未按规定时间提交履约保证金的，采购人有权要求中选人支付合同总价1%的惩罚性违约金，中选人不按照竞选文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中选资格。

八、评审方法

（一）评审程序

评审工作由采购人负责组织，具体评审事务由采购人按要求组建的评审小组负责。

1.对响应方案进行综合审查评分。评审小组首先依据法律法规和采购文件的规定，对竞选人响应方案中的资质要求文件等进行审查。然后评审小组各成员独立对每个资质审核合格有效的响应方案进行评价、打分，然后对打分情况进行复核后，汇总每个竞选人每项评分因素的得分。

2.采购人根据竞选人提交的响应资料进行综合评审后，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

（二）评审标准

| **序号** | **分值** | **评分标准** | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程施工方案（35分） | 竞选人针对本项目制定工程施工方案。评审小组根据竞选人提交的工程施工方案的全面性、合理性、完善性进行评审，优得35-28分，良得27-20分，一般得19-12分，差得11-0分 | 方案内容应包含针对本项目所涉及的工程进度计划、质量管理、环境保护、人员及机具配置等，方案内容编制合理、操作性强，措施具体、可行。 |
| 3 | 业绩  (10分) | 竞选人提供2019年至今的与本次采购内容相近的业绩合同，合同总金额不低于7万，每提供1个业绩可得5分，此项最多得10分。（每一项业绩需提供对应的合同复印件并加盖竞选人公章，合同上未列明合同金额的，以对应合同满足业绩要求金额的发票为准）。 | 提供项目合同复印件并加盖竞选人公章。（如有必要，竞选人需准备合同原件备查） |
| 3 | 企业实力（5分） | 竞选人公司持有人事部门颁发的《二级建造师执业资格证书》有一个得2.5分；持有人事部门颁发的《一级建造师执业资格证书》有一个得5分，本项最多5分。 | 1.证书复印件加盖公章。  2.须提交资格证书复印件及竞选人为其缴纳的近6个月的社会保险凭据复印件并加盖竞选人公章。 |

竞选人须知

一、响应方案要求

1.竞选人应当按照采购公告及采购说明中的资质要求、商务要求、服务要求、评审标准要求等编制响应方案，响应方案原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应方案一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。响应方案的正本、副本均应用文件袋密封。文件袋上注明项目名称、竞选人名称及 “不准提前启封”字样。文件袋的封口须加盖竞选人公章或授权代表签字。

3.响应方案密封在一个文件袋内，如响应方案资料较多可分袋密封。响应方案密封后在密封处加盖竞选人公章。

4.响应方案中须提供竞选人营业执照、法定代表人身份证明书（法定代表人授权委托书（见格式）、资格条件要求提供的其他资料（加盖竞选人公章）。

二、方案评审

采购人对竞选人的提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

三、报价文件要求

1.竞选人需提供书面的签字盖章的报价文件，竞选人的报价为一次性报价，不得提交选择性报价。

2.**本次竞价设定单价最高限价，竞选人的报价不得超过单价最高限价，超过最高限价的否决其报价。**

3.竞选人应按公告中竞选截止时间要求递交响应方案，超过时间递交的响应方案不予接受。

4.**响应方案不得体现报价，否则否决其竞选。经采购人综合评审后，当天择优选择2家及以上的竞选人单独提交书面报价。**

四、报价格式

竞选人报价格式详见响应方案格式。

## 五、竞选保证金

（一）竞选保证金递交

1.竞选人应足额交纳竞选保证金并汇至采购人指定账户，竞选保证金的到账截止时间同竞选截止时间，**未递交竞选保证金的否决其竞选资格。**

竞选保证金账户：

|  |  |
| --- | --- |
| 银行信息 | |
| 户 名 | 重庆益渝节能环保科技有限公司 |
| 开户行 | 兴业银行股份有限公司重庆九龙坡支行 |
| 账 号 | 346110100100519171 |

2.竞选保证金只能通过电汇或网银方式缴纳，从竞选人基本账户转出，转出账号必须与竞选人的基本账户账号一致，不得使用其它方式及其他账户转账，否则竞选无效。**转账时在备注或用途栏注明项目名称。**各竞选人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标竞选人的保证金，在中标通知书发放后，采购人在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中选人的保证金，在中选人与采购人签订合同后，采购人在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

咨询电话：023-86132580

六、其他要求

拟中选人或者中选人放弃中选项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照采购文件规定提交履约保证金的，取消其中选资格，竞选保证金不予退还，给采购人造成的损失超过竞选保证金数额的，拟中选人或中选人应对超过部分予以赔偿。

响应方案格式

|  |
| --- |
| 项目名称：  竞选方案  竞选人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖单位章)  \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 |

**目 录**

**一、资格文件**

（一）营业执照副本复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）诚信声明

（五）特定资格条件证明材料

（六）竞选函（格式）

**二、评审因素部分相关证明材料**

**三、其他**

其他与项目有关的资料（若有）

**一、资格文件**

（一）营业执照副本复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

项目名称：

致： （采购人名称）

（法定代表人（负责人）姓名）在 （竞选人名称）任 （职务名称）职务，是（竞选人名称） 的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（附：法定代表人（负责人）身份证复印件）

（竞选人公章）

年 月 日

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致： （采购人）

（竞选人法定代表人（负责人）姓名）是 （竞选人名称）的法定代表人（负责人），特授权 （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名： 竞选人法定代表人（负责人）签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（竞选人公章）

年 月 日

**（四）诚信声明**

诚信声明

**致：** （采购人名称）**：**

（竞选人单位名称） 郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；符合比选文件规定的竞选人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

竞选人： （竞选人单位名称） （盖单位公章）

年 月 日

（五）资格条件证明材料

（六）竞选函（格式）

竞选函

项目名称：

致： （采购人名称）

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址： 。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供 （项目名称）服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本2份。

五、我方竞选报价为综合包干单价。

六、如果我方竞选成功，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《民法典》及合同约定条款承担我方责任。

竞选人公章：

2022年 月 日

**二、评审因素部分相关证明材料**

**三、其他**

其他与项目有关的资料**（若有）**

报价文件格式

项目名称：

| **序号** | **内容名称** | **工作内容** | **计量 单位** | **预估工程量** | **不含税最高限价（元）** | **不含税竞选单价（元）** | **小计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 限额设计 | 按照采购人要求对指定点位进行策划设计，至少提供2套设计元素不同的方案3D效果图供采购人参考。方案设计新颖、美观大方，符合小区特色，宣传物料设计点位当合理、可行，同时符合垃圾分类及重庆市环卫集团的宣传风格。 | 项 | 1 | 6900.00 |  |  |
| 2 | 地面平整 | [项目特征]  1.材质:C20混凝土；2.厚度:10cm；3.其他:原有地面清理打毛，基层表面清理，控制扬尘；清光地坪。  [工作内容]  1.混凝土搅拌；2.拆除物清理、弃置。 | ㎡ | 14.5 | 93.19 |  |  |
| 3 | 原有墙灰 铲除 | [工作内容]  1.拆除；2.控制扬尘；3.清理；4.场内运输 | ㎡ | 44 | 11.90 |  |  |
| 4 | 天棚原有抹灰面铲除 | [工作内容]  1.拆除；2.控制扬尘；3.清理；4.场内运输 | ㎡ | 14.5 | 12.90 |  |  |
| 5 | 地砖铺贴 | [项目特征]  1.防滑耐磨地砖,颜色、规格根据设计方案采用知名品牌诺贝尔瓷砖；2.粘结层:瓷砖专用胶粘贴；3.磨光、酸洗、打蜡要求:包含墙砖的切割、拉槽、磨边等加工费  [工作内容]  1.基层清理；2.砂浆制作、运输；3.粘结层铺贴；4.面层安装；5.刷防护材料；6.磨光、酸洗、打蜡 | ㎡ | 14.5 | 252.53 |  |  |
| 6 | 地砖踢脚线 | [项目特征]  1.踢脚线高度：100mm；2.粘接层：瓷砖专用胶粘贴；3.防滑耐磨地砖切割使用，颜色、规格根据设计方案而定采用知名品牌诺贝尔；4.踢脚线采用暗装形式  [工作内容]  1.剔打槽；2基层清理；3.底层抹专用胶粘剂；4.面层铺贴、磨边；5.擦缝；6.材料运输 | m | 15 | 31.00 |  |  |
| 7 | 灯具安装 | [项目特征]  1.名称:根据设计方案安装吸顶灯；2.型号:LED灯，亮度及个数根据实际情况而定  [工作内容]  1.本体安装 | 套 | 4 | 304.03 |  |  |
| 8 | 强弱电铺设 | [项目特征]  1.名称:配线、配管；2.规格:2.5mm2、4mm2、阻燃PVCDN20管；3.材质:铜芯线；4.配线部位:综合考虑，采用暗装铺设；5.剔打线槽70\*70mm（宽X深）；6.电箱采用知名品牌ABB  [工作内容]  1.砖墙开槽、整体预埋安装，包含空开、电表、电箱安装；2.接地 | 项 | 1 | 3604.53 |  |  |
| 9 | 开关插座安装 | [项目特征]  1.名称:开关、插座；2.材质:满足设计方案；3.规格:知名品牌施耐德  [工作内容]  1.本体安装；2.接线 | 项 | 1 | 827.46 |  |  |
| 10 | 宣传画面铺设 | [项目特征]  1.镌字材料品种、颜色:材质为1cm-2cm PVC UV打印的垃圾分类相关宣传画面或超卡板裱户外高清写真+边条的垃圾分类相关宣传画面；2.字体类容:包含但不限于垃圾分类文化墙、宣传栏等内容，画面尺寸以设计方案为准。  [工作内容]  1.字制作、运输、安装；2.刷漆 | ㎡ | 12 | 320.08 |  |  |
| 11 | 门头 | [项目特征]  1.镌字材料品种、颜色:材质为1.2mm镀锌板烤漆；2.字体类容:文字内容为“生活垃圾分类服务房”  [工作内容]  1.字制作、运输、安装；2.刷漆 | 个 | 9 | 644.00 |  |  |
| 12 | 卷帘门更换 | [项目特征]  1.门材质:彩钢材质电动卷帘门，宽：2.3M，高：6.2M；2.启动装置品种、规格:电机启动；3.其他:包含卷帘门所需线材  [工作内容]  1.门运输、安装；2.启动装置、五金安装；3.原卷帘门拆除；4.拆除物清理、弃置 | 樘 | 1 | 5390.28 |  |  |
| 13 | 墙面处理 | [项目特征]  底层厚度、砂浆配合比:满刮墙面腻子粉找平至少两遍，刷底漆一道、刷面漆两道；2.根据设计方案采用高档无害质感涂料  [工作内容]  1.基层清理、打磨平整、扫灰；2.砂浆制作、运输；3.底层抹灰；4.抹面层；5.抹装饰面；6.勾分格缝 | ㎡ | 44 | 115.88 |  |  |
| 14 | 防水处理 | [项目特征]  1.防水层做法:防水砂浆、防水涂料各一遍；2.砂浆厚度、配合比:满足行业相关规范要求  [工作内容]  1.基层处理；2.砂浆制作、运输、养护 | ㎡ | 44 | 76.50 |  |  |
| 15 | 礼品架 | [项目特征]  采用铁艺+木隔层+储物柜，大小根据现场而定（参考尺寸80\*200\*30cm） | 套 | 1 | 1450.00 |  |  |
| 16 | 服务亭制作安装 | [项目特征]  1.参考规格：长4m\*宽3m\*高2.2m；2.主体框架：岗亭主体框架采用80\*80\*2.5mm、60\*40\*2mm、40\*40\*2mm 镀锌方管焊接成型，实得整体框架具有最佳的稳定性、牢固性；3.墙体采用多层结构，具有隔音、隔热等良好效果，外墙采用 18mm 金属雕花板材质，表层为烤漆层，内墙采用高端竹木纤维集成墙板，具有防火隔热等效果，中间层为钢结构墙体框架；4.屋顶结构：主体采用轻钢结构焊接，屋顶造型采用 1.5mm 镀锌板经激光切割、剪板折弯造型，形象美 观，顶面采用彩钢卷材做交叉式防水密封，室内吊 顶采用镀锌方管龙骨及高档 PVC 板制作安装；5.地面：底部采用 80\*80\*2.5、60\*40\*2.0、40\*20\*2mm 镀 锌方管焊接底座龙骨，地面基层板为 15mm 防腐覆模 板，地板为 3mm 防滑花纹铝板；6.门窗：门为镀锌板喷漆门，窗户采用优质 76 型铝合金窗， 5mm 钢化玻璃；7.电路系统：电线均采用国标 4 平方铜芯电线，电路系统均采用暗敷形式，采用优质电控箱，所有电路汇总于此。做到防水、 防潮、防火，保证。箱内设置优质漏电控制开关；8.包含强弱电系统迁入、接地；9.室内配置LED吸顶灯、开关插座；10.采用1.2mm镀锌板烤漆或1cm PVC立体字制作“生活垃圾分类服务亭”门头；11.室内采用1cm-2cm PVC UV打印的垃圾分类相关宣传画面或超卡板裱户外高清写真+边条的垃圾分类相关宣传画面。 | 套 | 1 | 51900.00 |  |  |
| 17 | 建渣清理 | 完工后的开荒清洁、建渣清除 | 项 | 1 | 2150.00 |  |  |
| 报价合计 | | | | | | |  |
| 税率（竞选人报价同时填写税率，未填的竞选人将否决其竞选资格） | | |  | | | | |

注：1.以上报价为综合包干单价，为竞选人完成单项工作内容而发生的所有费用，包括但不限于货物价、运输费、利润、管理费等；2.采购数量为暂定数量，最终采购情况以采购人实际发生为准，竞选人应充分了解，且自行承担因实际需求变动造成的所有风险；3.竞选人须对上述表格进行逐项报价，不得漏报、多报、错报以及超出最高限价，否则将按无效报价处理。

竞选人（竞选人公章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日