**附件1**

**储油罐采购项目**

**采购方案要求**

## **（1）采购项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 采购要求 |
| 1 | 储油罐（单罐） | 2540xh3780 V=19m3 | 个 | **1** | 1. S（厚度）=5mm （Q235材质钢板制作） 2. 高度3.78M，直径2.54M 容积=19m³ 3. 油罐外表面涂二底二面共四道白色油漆，地板涂沥青清漆 4. 储油罐进油管采用DN65钢管，长度约30M（以实际需求为准） 5. 储油罐出油管采用DN25钢丝软管，长度约20M（以实际需求为准） |

（2）工期要求：自合同签订之日起30天内。

二、报价要求

## 1、竞选报价为：综合包干总价=货物总价+相关费用

## 2、本次报价须为人民币报价。

3、相关费用：为完成合同工作内容而必然产生的增值税、运输、利润、料费、安装人工费、管理费等所有相关费用。

## **三、质量要求及送货要求**

## 1.质量要求：符合甲方采购要求标准，到货后，采购方组织相关人员对货物的外观、数量、合格证、使用说明书等进行验收，验收合格后方可使用。收货后如有异议，采购方在 5日内书面提出。

## 2. 送货要求：（一）供货方式：供应方按采购方发出的采购通知（电话、微信、QQ、短信等方式）时间、数量、规格、质量要求，最迟30日内将货物运至重庆市内指定地点。

## （二）供货时间：供应方自同签订之日起30日内供货。

## （三）交货地点：采购方指定地点。

## （四）运费承担：运费由供应方承担。

## （五）在途风险承担：运输中产生的费用由供应方承担，产品在途损耗由供应方承担。

## （六）装卸货物及安装：供应方将货物送至甲方指定地点后，由供应方进行下货搬运并安装至指定位置，费用由供应方承担。

## 3. 售后服务要求：

## A 供应方所供产品与约定不符的，予以退换货，造成损失的应予以赔偿。

## B 供应方所供产品供货时间距出厂时间不大于30天。

## C 供应方和制造商应当为采购方提供技术援助电话，解答采购方在使用中遇到的问题，及时为采购方提出解决方案及建议。

## D 供应方需制定合同履行过程中的售后服务方案。

## **四、付款方式**

1.付款方式：银行转账。

2.一次性支付，当竞选人完成上述采购项目，且经最终验收合格后，在检验合格后10个工作日内提交以下资料，经采购方审核并完成相应的支付手续后，采购方支付货款金额的95%支付给竞选人，保留5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息进行支付，支付金额=单项金额之和-违约金（若有）。

3.竞选人需提供以下资料：

（一）、支付申请书（加盖公章）；

（二）、经采购方签字确认的《结算单》、《结算明细表》等相关支付手续；

（三）、与支付金额等额的满足税法规定的有效的增值税专用发票；（不接受普票）

（三）、采购方要求的其他表格及资料；

4.质保期结算支付，当竞选人完成合同约定的质保后，在结算质保期结束后的10个工作日内提交质保期终止申请等并完成尾款支付手续。

**五、方案评审标准**

（一）采购方案根据采购人的实际情况，向采购人提供服务方案，其中包含价格、送货及时性、供货质量保证、售后服务能力、根据方案内容祥实程度、针对性、科学合理性等评分：

1.竞选人所投产品在全国范围内的销售业绩，竞选人提供2021至今类似产品的销售业绩，提供数量最多者得10分，其余按数量由多至少依次递减2分。

2.合同签订后30日内完成供货，达标者得5分。20日以内供货，达标者8分，15日内供货10分。

3.竞选人应编制详细的售后服务承诺，包括但不限于质保期内的服务、使用操作、安全规则等内容进行评分。售后服务承诺方案最优者可得12-15分，方案良得7-11分，合格得5分，差或未提供得0分。

（二）所有通过初步评审的投标单位满分为45分。竞选人总得分的计算方法：根据以上方案评审标准，竞选人每项评审标准得分之和从高到低排序。

**六、售后服务**

（一）、质保期

竞选人提供的产品质保期不得低于一年，质保期内产品出现问题免费维修或者更换。（提供售后服务承诺）

（二）**、售后服务要求**

1、服务响应：在质保期内，接到采购人要求对所购产品进行维修的通知后，48小时内派合格的维修工程师到达用户现场进行维修，72小时内不能修复的须向业主进行报备。（提供售后服务承诺）

2、质保期内维修时零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。（提供售后服务承诺）

**附件2**

**竞选人须知**

一、响应文件要求

1.竞选人应当按照方案商务要求、方案质量要求、择优竞价方式要求等编制响应文件，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应方案三份，正本一份，副本二份；响应方案应用文件袋密封。文件袋上注明项目名称、竞选人名称及 “不准提前启封”字样。文件袋的封口须加盖竞选人公章或授权代表签字。

3、响应文件密封在一个文件袋内，如响应文件资料较多可分袋密封。响应文件密封后在密封处加盖竞选人公章。

4、响应文件中须提供竞选人营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（格式自拟）、资格条件要求提供的其他资料。（加盖竞选人鲜章）

5、响应文件中不得报价，否者作废标处理。

二、方案评审

采购人对竞选人的提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家及以上的竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

三、报价文件要求

1.竞选人需提供书面的签字盖章的报价文件，竞选人的报价为一次性报价，不得提交选择性报价。

2.本次竞价设定总价最高限价 58600元 元竞选人的报价不得超过最高限价，超过最高限价的否决其报价。

四、报价格式

1、竞选人报价格式见下表：

**（一）报价单**

采购项目名称：储油罐采购项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 合计报价（小写）  单位（元） |
| 1 |  | |  |  |  |  |
| 报价总计（大写） | | | | | | |
| 备注 | |  | | | | |

竞选人： (报价单位名称） （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日